**环氧乙烷（EO）灭菌器(含EO分解器)项目需求书**

**一、设备功能要求（临床应用方面）**：

**灭菌器：**应具有灭菌功能，防止环氧乙烷气体泄露。

**环氧乙烷分解器：**有效控制环氧乙烷气体的排放，保证员工、环境安全。

二、**配置（参数）要求：**

**灭菌器：**

1. 容积不小于224L。
2. 灭菌和通风解析气时间：55℃灭菌时间不大于2小时，灭菌时间不可随意更改。
3. 电脑自动控制，可对关键灭菌参数进行控制。触屏操作面板。
4. 预留与环氧乙烷分解器的通讯接口。
5. 内置真空泵，保证气体不泄露。
6. 内置打印机。

**分解器：**

1. 安全要求：有效将环氧乙烷转换为二氧化碳、水蒸气。
2. 故障和误差处理。
3. 电脑程序控制，自动检测功能。

**三、商务要求**

1、保修期不少于两年。

2、付款方式：分期付款。

|  |
| --- |
| 备注： |
| 1. 请提供1份正本20份副本的项目推荐书（内容按清单要求）； 2. 要求密封信封二次报价，需要盖公章。 | |