**护理病床项目需求书**

一、**配置（参数）要求：**

(1)两摇三折病床

(2)护栏底部安装防夹手装置，保证护栏降下来后护栏竖管间距大于人的手指直径

(3)背部上升0-80°；脚部上升0-40°

（4）床下两侧配有引流挂钩每边2个，共4个；

（5）床两侧各有3个输液杆插孔，共6个；

(6) 配ABS伸缩餐板、四爪伸缩盐水杆、用螺丝固定的杂物架、输液架

（7）配4个蚊帐架

(8)床配有豪华刹车脚轮。

(9)床垫内层采用5mm高密度海棉加2mm椰棕，经有关部门认证是否符合环保要求（需提供检测报告）

**床头柜**

(1)柜门采用冰箱式双层结构（提供彩色照片证明）

(2)带不锈钢材质毛巾架和垃圾袋挂钩

(3)柜面带下陷式开水瓶座，ABS材质，模具一体注塑成型，可放开水瓶或存放病人的药品和食物等，安全又美观。（提供彩色照片证明）

（4）配耐用刹车脚轮，

**三、商务要求**

1、保修期不少于两年。

2、付款方式：分期付款。