**多功能医用电动床项目需求书**

**一、设备功能要求（临床应用方面）**：

(1)体位调节功能：背部上升0-70°；膝部上升0-20°；高低升降：头高脚低及头低脚高可调：一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；电动/手动CPR。

(2)具有Back Extension功能，即背板上升时自动回缩适当的距离，能有效降低长期卧床病人患褥疮的可能性，防止体位下移。

(3)有称重功能、称重系统及显示屏。

(4)有拍片功能，背板配X光背板。

二、**配置（参数）要求：**

(1)体位调节功能：背部上升0-70°；膝部上升0-20°；高低升降；头高脚低及头低脚高可调0-15°；一键心脏椅位：一键复位：背膝联动。

(2)分体式升降护栏（含护士控制面板）

(3)护栏上设置30度刻度线，用于明确显示背部升起30度的角度。

(4)床规格：床板长≥1950mm,床面宽≥900mm，全长≥2185mm,全宽≥1085mm

(5)电动及手动CPR装置

(6)遥控器

(7)延长床架

(8)医用双面脚轮

(9)中控锁装置

(10)床垫止滑器

(11)床侧引流袋挂架

(12)输液架插孔

(13)称重功能、称重系统及显示屏。最大称重≥220kg:称重精度2.0-10.kg（士0.1kg）,有报警功能

(14)防撞轮装置

(15)床垫

(16)输液架

**三、商务要求**

1、保修期不少于两年。

2、付款方式：分期付款。