**医疗设备配置需求**

**1.设备名称:** 玻璃体后段切割仪联合超声乳化一体机 (含激光)

**2.数量:**1台

**3.设备功能要求（临床应用方面）：**

具备白内障超声乳化手术功能,同时具备玻璃体后段切割功能的一整套一体式手术器材，兼行青光眼手术配套激光等相关必要的设备。

**4.配置（参数）要求：**

4.1提供必要的人员外出培训、教学任务及费用。

4.2提供合理的保修期限。

4.3具有范围玻切、白内障和青光眼自动调节连续、脉冲、冷超乳、爆破、智能堵塞模式等双极电凝附激光

4.4含电动升降杆，脚控

4.5管路及积液盒可反复消毒使用，一套管路可做前后节手术(兼容)

4.6光源自动故障检测

4.7自动注吸硅油，可升降调节

4.8电凝头及电凝线均可高温消毒反复使用