**医疗设备配置需求**

**1.设备名称:** 神经监测仪

**2.数量:**1台

**3.设备功能要求（临床应用方面）：**

此仪器用于头颈部、喉部、耳部手术中监测及识别神经位置，达到减少及消除术中对神经损害的目的，避免严重术中及术后并发症。

**4.配置（参数）要求：**

4.1触摸屏

4.2电极单独、地线具备假像检出及排斥功能、自动测量电凝和电刀输出

4.3自动调节阈值功能失真监测功能

4.4记录电极及刺激电极功能

4.5配套打印机及视频输出

4.6具备听声音判断和神经就近位置功能

4.7可连接手术显微镜