**医疗设备配置需求**

**1.设备名称:**钬激光治疗仪

**2.数量:**1台

**3.设备功能要求（临床应用方面）：**

3.1.泌尿系所有类型的结石，能够在较短时间内高效，安全的粉碎结石、肿瘤及前列腺的切除、尿道扩张等手术

3.2.可用于前列腺剜除术

3.3.可用于肿瘤切除术

3.4.可用于尿道狭窄切开扩张术

**4.配置（参数）要求：**

4.1脉宽可调，根据不同碎石需求，选用不同的脉冲宽度

4.2激光输出频率平稳，不稳定度及复现性优于±5%，功率稳定，可以连台手术

4.3激光碎石粉末化效果好，适用于软镜，击石成粉，排出完全，碎石率高

4.4细光纤，大功率，输尿管软镜下使用软光纤最大传输功率≥50W

4.7瞬间止血，视野清晰

4.9软光纤功率超过60W

4.10常规电源，各个手术室方便通用

4.11售后服务及时高效，24小时到位，提供备用机服务

4.12保修期3年以上、维修成本低、光纤耗材经济实惠