**呼气试验测试仪配置需求：**

(1)设备≥12 个检测通道，至少能同时放置≥6 个病人的样本。

(2)设备能配套 75mg 尿素 13C 胶囊试剂检测样本。

(3)测量一个病人的样本（包含底气样本和样气样本各一袋）的时间在 3 分钟以内。

(4)仪器不需要每周校正，自动检测仪器使用状态。

（5）如所投产品含有专机专用耗材，须提供配套耗材的报价明细，该报价将作为后期采购的参考价格；如投标人所投产品不含有配套耗材，提供不需要配套耗材的声明函。